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Введение
Настоящийсвод правил разработан с учетом положений федеральных законов от 30 декабря2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий исооружений» [1] и от29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РоссийскойФедерации» [5].
Авторский коллектив свода правил — ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ»(д-р техн. наук, проф. Л.А. Андреева, И.П. Потапов), ООО«Институт общественных зданий» (руководитель темы, ответственныйисполнитель — канд. архитектуры, проф. А.М. Гарнец, Л.В. Сигачева,И.Р. Домрачева).
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование планировки изастройки территории ведения гражданами садоводства, а также зданий исооружений, находящихся на этой территории [2].
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование территорииогородничества.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующиедокументы:
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути ивыходы (с изменением N 1)
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространенияпожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивнымрешениям (с изменением N 1)
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружногопротивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменениемN 1)
СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод иканализация зданий»
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети исооружения» (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети исооружения» (с изменениями N 1, N 2)
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (сизменением N 1)
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений»
СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»(с изменением N 1)
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооруженийдля маломобильных групп населения»
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительныесистемы» (с изменениями N 1, N 2)
СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»
СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы,прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» (сизменением N 1)
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступнымиинвалидам. Правила проектирования (с изменением N 1)
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий.Правила проектирования и монтажа (с изменением N 1)
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качествуводы централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения иводопроводов питьевого назначения
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству водынецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарнаяклассификация предприятий, сооружений и иных объектов
Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразнопроверить действие ссылочных документов в информационной системе общегопользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти всфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационномууказателю «Национальные стандарты», который опубликован по состояниюна 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочныйдокумент, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использоватьдействующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версиюизменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированнаяссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным вышегодом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил вссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение,затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуетсяприменять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен беззамены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять вчасти, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правилцелесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил использованы следующие термины ссоответствующими определениями:
3.1 биотуалет: Устройство для переработки фекальных отходов ворганическое удобрение путем использования биологического процесса окисления,активизированного электроподогревом или химическими добавками.
3.2
веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии нижерасположенного этажа.
[СП 54.13330.2016, статья 3.3]
3.3
Примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
жилой дом (на садовом земельном участке): Здание, предназначенное для круглогодичного проживания, которое состоит из жилых комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, с предельными параметрами.
[2, статья 23, пункт 1]
3.4
земельные участки общего назначения: Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.
[2, статья 3, пункт 6]
3.5 земельный участок: Часть поверхности земли, в отношениикоторой проведены необходимые юридические процедуры, включающиеземлеустройство, составление плана земельного участка, включение сведений о немв государственный кадастр недвижимости с присвоением участку индивидуальногокадастрового номера.
3.6
имущество общего пользования: Расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
[2, статья 3, пункт 5]
3.7
крыльцо: Открытая площадка, примыкающая к наружным ограждающим конструкциям непосредственно перед входом в дом, при необходимости оборудованная лестницей, пандусом и покрытием.
[СП 55.13330.2016, статья 3.7]
3.8 люфт-клозет: Внутридомовая теплая уборная с подземнымвыгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляцияосуществляется через люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, авыгребной люк располагается снаружи.
3.9 пудр-клозет: Туалет, в котором фекальные отходы подвергаютсяобработке порошкообразным составом и содержатся в сухом виде, в изолированнойемкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста.
3.10
садовый земельный участок: Земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
[2, статья 3, пункт 1]
3.11
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ, а не статья 23, пункт 1.
садовый дом: Здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании, с предельными параметрами.
[2, статья 23, пункт 1]
3.12 сторожка: Сооружение для размещения охраны (возможно спроживанием).
3.13
терраса: Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа.
[СП 54.13330.2016, статья 3.27]
3.14
территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд: Территория, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке территории.
[2, статья 3, пункт 8]
3.15
хозяйственные постройки: Сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.
[2, статья 3, пункт 3]
3.16 надворная уборная: Легкая постройка, размещаемая надвыгребной ямой.
4 Общие положения
4.1 Проект планировки территории ведения садоводства утверждается всоответствии с генеральным планом муниципального района органом местногосамоуправления и является обязательным для исполнения всеми участникамиосвоения, застройки и межевания территории.
Подготовка проекта планировки территории ведения садоводства включаетустановление территории, границ земельных участков, в том числе земельныхучастков общего назначения, границ зон планируемого размещения объектовкапитального строительства, в том числе относящихся к имуществу общегопользования, и осуществляется в соответствии с [5], [8].
Все изменения и отклонения от проекта планировки территории ведениясадоводства должны быть утверждены органом местного самоуправления.
Выбор территории должен осуществляться с учетом [7], [3], [9].
Для группы территорий ведения садоводства, занимающих площадь более 50га, разрабатывается концепция схемы планировочной организации земельногоучастка, предшествующая разработке проектов планировки территории ведениясадоводства и содержащая основные положения по развитию:
— внешних связей с системой поселений;
— транспортных коммуникаций;
— социальной и инженерной инфраструктуры по [5], [4], [7].
Разработка схемы может предшествовать разработке проектов планировкитерритории ведения садоводства и содержать основные положения по [5] (сучетом [4]).
Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документациипо планировке территории ведения садоводства приведен в [15].
4.2 При установлении границ территории ведения садоводства должнысоблюдаться требования охраны окружающей среды, охраны объектов культурногонаследия, по защите территории от шума и выхлопных газов транспортныхмагистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитныхизлучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий сучетом требований СП 42.13330.
4.3 Запрещается размещение территории ведения садоводства:
— в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий в соответствии сСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;
— на землях, расположенных на расстоянии от воздушных линийэлектропередачи (ЛЭП) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;
— в водоохранных зонах [3].
4.4 Территорию ведения садоводства необходимо отделять от железныхдорог любых категорий и автомобильных дорог общего пользования категорий I, II,III (согласно СП 34.13330) санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, отавтомобильных дорог категории IV — не менее 25 м, с размещением в нейлесополосы шириной не менее 10 м в соответствии с требованиями СанПиН2.2.1/2.1.1.1200.
4.5 Территория ведения садоводства должна отстоять от крайней нитинефтепродуктопровода на минимальном расстоянии по горизонтали в свету не менее15 м, указанном в СП 125.13330.2012 (пункт 7.5, таблица 2).
4.6 Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий(при наибольшем их отклонении) до границы территории ведения садоводствапринимается в соответствии с [12].
4.7 Расстояние от границы территории ведения садоводства до лесныхмассивов должно быть не менее 15 м.
4.8 При пересечении территории ведения садоводства инженернымикоммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии сСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
4.9 Территории ведения садоводства необходимо размещать с учетомперспективного развития городских и сельских населенных пунктов за пределамирезервных территорий согласно требованиям СП 42.13330.
5 Планировка и застройка территории ведения садоводства
5.1 По границе территории ведения садоводства следует предусматриватьограждение высотой 1,5 — 2,0 м. Материал ограждения принимается с учетомместных условий. Допускается не предусматривать ограждение при наличииестественных границ (река, бровка оврага и др.).
Рвы, канавы, земляные валы не следует использовать в качествеограждения территории ведения садоводства.
Вдоль границы береговой линии (границы водного объекта)предусматривается полоса земли общего пользования [3,статья 6, часть 6].
5.2 Территория ведения садоводства должна быть соединена савтомобильной дорогой общего пользования подъездной дорогой, имеющей не менееодной полосы движения в каждую сторону минимальной шириной 2,75 м.
5.3 На территорию ведения садоводства с числом земельных участков до 50можно предусматривать один въезд, более 50 — не менее двух въездов.
Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории ведениясадоводства должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей исоставлять не менее 4,5 м.
При устройстве калитки в ограде ее ширину следует принимать не менее 1м.
5.4 Территория ведения садоводства состоит из следующих земельныхучастков:
— общего назначения (согласно проекту межевания территории);
— садовых.
К земельным участкам общего назначения относятся земли, занятые:
— дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий);
— пожарными водоемами (и резервуарами);
— площадками и участками объектов имущества общего пользования (включаяих санитарно-защитные зоны).
5.5 Состав зданий, сооружений и удельные показатели площадей земельныхучастков общего назначения приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Составзданий, сооружений и удельные показатели площадей
земельныхучастков общего назначения
Объекты
Удельные показатели земельных участков общего назначения, м2 на один садовый земельный участок, при числе садовых земельных участков
от 51 до 100
101 — 300
301 и более
I Обязательный перечень
Сторожка с помещением правления
1,0 — 0,7
0,65 — 0,5
0,4 — 0,3
Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
0,5
0,4
0,35
Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов
0,13
0,13
0,13
II Дополнительный перечень
Детская игровая площадка
2,0 — 1,0
0,9 — 0,5
0,4 — 0,3
Универсальная спортивная площадка
4,0 — 3,4
3,2 — 2,8
2,7 — 2,5
Предприятие торговли
2 — 0,5
0,45 — 0,25
0,2 — 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства
0,9
0,8 — 0,45
0,4 — 0,3
Медпункт
По заданию на проектирование
Объекты досугового назначения
По заданию на проектирование
Примечания
1 Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная зона определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций.
2 Приведенные показатели конкретизируются заданием на проектирование, а также могут быть уточнены с учетом региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования.
3 Площадь площадки для контейнеров твердых коммунальных отходов принимается по расчету, но не менее 10 м2.
Площадьземельного участка общего назначения следует принимать от 20% до 25% территорииведения садоводства.
Доступность для маломобильных групп населения (МГН) объектов, указанныхв таблице 5.1,устанавливается заданием на проектирование.
Сторожка должна быть предусмотрена при въезде на земельный участокобщего назначения, состав и площади ее помещений устанавливаются заданием напроектирование с учетом устава садоводства.
5.6 При планировке и застройке территории ведения садоводстванеобходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов идругих МГН в соответствии с положениями СП 59.13330 по заданию напроектирование.
5.7 Расчетные параметры улиц следует принимать:
— ширину полосы движения улиц — не менее 2,75 м;
— число полос движения улиц — 2 (суммарно в двух направлениях);
— ширину пешеходной части улиц — 1,0 м (допускается устраивать с однойстороны);
— ширину проезжей части проездов — не менее 3,5 м;
— радиус закругления края проезжей части — не менее 6,0 м.
На проездах, ширина которых должна быть не менее 3,0 м следуетпредусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, атакже между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
Требования к проездам для пожарной техники необходимо обеспечивать всоответствии с положениями СП 4.13130.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150м.
[bookmark: _GoBack]Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами неменее 15 x 15 м, которые не должны занимать площадь стоянки автомобилей. Длястоянки автомобилей разворотные площадки использовать не допускается.
5.8 Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованноговодоснабжения, на территории земельных участков общего назначения садоводствадолжны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары объемом, м3,при числе участков:
— до 300 — от 25 до 60 (водоемы или резервуар);
— при 301 участке и более — 60 (водоем).
При каждом водоеме следует предусматривать площадки для установкипожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъездане менее двух пожарных автомобилей.
Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяютсятребованиями СП 31.13330.
В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости отколичества участков:
— до 300 — одну переносную мотопомпу;
— от 301 до 1000 — одну прицепную мотопомпу;
— более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп.
Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следуетпредусматривать помещение площадью не менее 10 м2.
5.9 Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границсадовых земельных участков не менее чем на 4 м.
Расстояния от домов и хозяйственных построек на садовом земельномучастке до объектов на земельных участках общего назначения должны приниматьсяв соответствии с требованиями СП 4.13130.
5.10 На территории ведения садоводства и за еепределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические отходы должныутилизироваться на садовых земельных участках. Для неутилизируемых отходов(стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначениядолжны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердыхкоммунальных отходов (по таблице 5.1).Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой неменее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 ине более 500 м от границ участков.
5.11 Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавыдолжен обеспечиваться в соответствии с проектом планировки территории ведениясадоводства.
6 Планировка и застройка садовых земельных участков
6.1 Минимальная площадь садового земельного участкаустанавливается в составе проекта застройки территории с учетом местныхусловий, но не менее 0,04 га.
6.2 По периметру садовых земельных участков рекомендуется устраиватьсетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 м. По обоюдному письменному согласиювладельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества)возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.
Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройствоглухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.
6.3 На садовом земельном участке следует предусматривать устройствокомпостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации — надворнойуборной или септика не ближе 2 м до границ соседнего участка или до ограждениясо стороны улицы.
6.4 На садовом земельном участке могут возводиться садовый дом илижилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — теплицы, летняякухня, баня (сауна), душ, навес или гараж (гараж-стоянка) для автомобилей.
Допускается возведение хозяйственных построек разных типов,определенных местными условиями. Состав, размеры и назначение хозяйственныхпостроек устанавливаются заданием на проектирование с учетом 6.1.
6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями впределах одного садового земельного участка не нормируются.
Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами,расположенными на соседних участках, следует принимать по таблице 1 СП4.13130.2013.
Допускается группировать и блокировать садовые или жилые дома на двухсоседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках придвухрядной застройке.
При этом противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами вкаждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними садовымиили жилыми домами групп следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП4.13130.2013 и [6].
6.6 Расстояние от садового или жилого дома должно устанавливаться впроекте планировки территории с учетом местных условий: до красной линии улиц — 
не менее 5 м; до красной линии проездов — не менее 3 м. Расстояния отхозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда,должны быть учтены противопожарные расстояния, приведенные в таблице 1 СП4.13130.2013.
По согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля илигараж (гараж-стоянка) может размещаться на участке, непосредственно примыкая кограде со стороны улицы или проезда.
6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
— от садового (или жилого) дома — 3 м;
— отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого)дома] с помещениями для содержания скота и птицы — 4 м;
— других хозяйственных построек — 1 м;
— стволов высокорослых деревьев — 3 м, среднерослых — 2 м;
— кустарника — 1 м.
Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками играницей соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (приотсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свескрыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементывыступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей илиот проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенныена столбах, и др.).
При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек,располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельногоучастка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевойводы не попал на соседний участок.
6.8 Минимальные расстояния между постройками должны быть, м:
— от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани(сауны), надворной уборной — 8;
— от колодца до надворной уборной и компостного устройства — 8.
На территории ведения садоводства расстояния от окон жилых помещений достен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани),расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м.При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной достен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источникаводоснабжения (колодца или артезианской скважины) — согласно пунктам 8.1и 8.2настоящего свода правил.
Примечания
1 Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных земельныхучастках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований пожарнойбезопасности СП 4.13130.
2 Требования СП 4.13130 также распространяются и на пристраиваемыехозяйственные постройки к существующим жилым домам на садовых земельныхучастках.
6.9 Вслучае примыкания хозяйственных построек к садовому или жилому дому расстояниедо границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объектаблокирования, например:
— дом с гаражом (или гаражом-стоянкой) — от стены дома не менее 3 м, отстены гаража не менее 1 м;
— дом с постройкой для скота и птицы — от стены дома не менее 3 м, отстены постройки для скота и птицы не менее 4 м.
6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроеннымиили пристроенными к садовому или жилому дому и хозяйственным постройкамсогласно требованиям СП 113.13330.
6.11 На садовых земельных участках под строения (с отмосткой) следуетотводить, как правило, не более 30% территории, а с учетом дорожек, площадок идругих пространств с твердым покрытием — не более 50%.
7 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений
7.1 Садовые или жилые дома проектируются с различнойобъемно-планировочной структурой.
При проектировании садового дома (или жилого дома) и гаража-стоянкидопускается предусматривать по заданию на проектирование доступноеиспользование объектов для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП137.13330 (входы, пандусы, двери, калитки, уклоны, лестницы).
7.2 Под садовым домом или жилым домом и хозяйственными постройкамидопускается устройство подвала и погреба.
7.3 Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2м.
Высоту хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале,следует принимать не менее 2 м, высоту погреба — не менее 1,6 м до низавыступающих конструкций (балок, прогонов).
При проектировании жилых домов для круглогодичного проживания следуетучитывать требования СП 55.13330.
Основные характеристики крылец жилых домов должны соответствоватьтребованиям, предъявляемым к путям эвакуации, регламентируемым СП 1.13130.
7.4 Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе на мансарду), могутрасполагаться как внутри, так и снаружи садовых или жилых домов. Параметрыуказанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи,принимают в зависимости от конкретных условий с учетом требований СП 55.13330 иСП 137.13330.
7.5. Пути эвакуации и эвакуационные выходы из зданий, относящихся кимуществу общего пользования, и жилых домов должны соответствовать требованиямфедеральных законов и нормативных документов по пожарной безопасности.
8 Инженерное обустройство
8.1 Территория ведения садоводства должна бытьоборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СП 31.13330.
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может проводиться как отцентрализованной системы водоснабжения, так и автономно — от шахтных имелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенныхв СанПиН 2.1.4.1110-02.
Устройство ввода водопровода в садовые дома согласно СП 30.13330допускается при наличии местной канализации или при подключении кцентрализованной системе канализации.
Свободный напор воды в сети водопровода на территории ведениясадоводства должен быть не менее 0,1 МПа.
8.2 На земельных участках общего назначениятерритории ведения садоводства должны быть предусмотрены источники питьевойводы с учетом [10,статья 19.2]. Вокруг каждого источника организуется зона санитарной охранырадиусом от 30 до 50 м (для артезианских скважин устанавливаетсятерриториальным органом Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования) [11].
Для артезианской скважины в комплексе с водозаборным узлом зону первогопояса (санитарно-защитная охрана) по согласованию с центром государственногосанитарно-эпидемиологического надзора допускается сократить до 15 м. Такжеследует учитывать требования подраздела 2.4 СанПиН 2.1.4.1110.
8.3 При централизованных системах водоснабжения качество воды,подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН2.1.4.1074. При нецентрализованном водоснабжении гигиенические требования ккачеству питьевой воды должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1175.
8.4 Расчет систем водоснабжения проводится исходя из следующих нормсреднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:
— при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтныхколодцев — 30 — 50 л/сут на одного жителя;
— при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) — 
125 — 160 л/сут на одного жителя;
— для полива посадок на садовых земельных участках:
— овощных культур — 3 — 15 л/м2 в сутки,
— плодовых деревьев — 10 — 15 л/м2 в сутки.
При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемойводы на водоразборных устройствах следует предусматривать установку приборовучета.
8.5 Территории ведения садоводства должны быть обеспеченыпротивопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетямлибо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров с учетом 5.10.
На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следуетустанавливать соединительные головки для забора воды пожарными автомобилями.
Водонапорные башни, расположенные на территории ведения садоводства,должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) длязабора воды пожарными автомобилями.
Расход воды для пожаротушения следует принимать в соответствии стребованиями СП 8.13130.
8.6 Допускается неканализованный сбор, удаление и обезвреживаниенечистот от объектов водоотведения к очистным сооружениям, размещение которыхна конкретном садовом земельном участке осуществляется с соблюдением СП32.13330.
Допускается канализование участков с количеством стоков до 5 тыс. м3/сутна очистные сооружения закрытого типа с доведением очищенных вод до нормативныхпоказателей, с санитарно-защитной зоной 20 м до жилых строений.
Возможно также подключение к централизованным системам канализации присоблюдении инженерных и технологических требований СП 32.13330.
В исключительных случаях при централизованном канализовании территориина участках, расположенных в пониженных местах рельефа, разрешается устройстволокальных очистных сооружений.
8.7 При неканализованных объектах водоотведения для удаления фекалийследует предусматривать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты,биотуалеты.
На участке следует предусматривать размещение одно- и двухкамерныхсептиков на расстоянии не менее 1 м от границ участка.
Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет инадворных уборных (или водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоковк точке приема в систему городской канализации). Не допускается устройстволюфт-клозетов в климатическом районе IV и климатическом подрайоне IIIБ (по СП131.13330).
8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточныхвод следует проводить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой илив других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м отграницы соседнего участка.
Допускается организованное сбрасывание хозяйственных сточных вод внаружный кювет по дренажному каналу при согласовании с центром государственногосанитарно-эпидемиологического надзора.
8.9 При отсутствии централизованного теплоснабжения в отапливаемыхдомах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономныхсистем теплоснабжения (котел, печь и др.), а также от нагревательных приборов иводоразборной арматуры.
8.10 Газоснабжение домов может быть от газобаллонных установоксжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовыхсетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учетарасхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями [14] иСП 62.13330.
8.11 Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных идругих плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала (НГ) илив металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа вздание.
8.12 Сети электроснабжения на территории ведения садоводства следуетпредусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведениевоздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.
На территории ведения садоводства запрещается посадка деревьев ивысокорослых кустарников под воздушными линиями на расстоянии менее 2 метров вобе стороны от проекции воздушных ЛЭП на землю.
8.13 Электрооборудование и молниезащиту жилых и садовых домов, а такжехозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями СП256.1325800, [12] и [13].
8.14 Для жилого или садового дома установку прибора учета потребляемойэлектроэнергии следует размещать, как правило, на опорах вне пределов участка сучетом требований региональных (местных) сетевых организаций.
8.15 На улицах и проездах территории садоводства следуетпредусматривать наружное освещение.
8.16 При возможности проведения централизованного газоснабженияпроектирование осуществляется в соответствии с требованиями СП 55.13330.
8.17 В помещении сторожки следует предусматривать электрификацию ителефонную связь.
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